{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["汇总表","QG-27地垫已核"],"not_rendered":{"images":9,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[1,0,1,3]]}
[]
["芜湖卓悦酒店管理有限公司地垫采购"]
["序号","物品名称","金额（元）","备注"]
[1,"QG-27地垫",{"$f":"'QG-27地垫已核'!J12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"合计",{"$f":"SUM(C4:C4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"QG-27地垫已核","index":1,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11]]}
["QG-27地垫"]
["序号","品名","参考品牌","技术/规格参数","单位","数量","含税单价（元）","税前单价（元）","税金（元）","合价（元）","参考图片","备注"]
[1,"酒店大堂门外","3M 派勒 丽施美","1.毯面材质：特种硬丝\n2.底材：耐寒高分子材质（非PVC）\n3.颜色：黑色\n4.模块规格：4.0m*10.0m*1pcs  \n5.模块厚度：12 mm\n6.室外耐温范围：-30°C - 50°C \n7.拼装特点：子母活扣式拼装\n8.安全结构：防鞋跟陷入设计\n9.尺寸收缩：收缩率≤1.1%\n10.阻燃标准：GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 11785-2005铺地材料的燃烧性能测定和辐射热源法,GB/T 8626-2007可燃性)，符合B1级别\n11.环保空气质量检测：不含甲醛及致癌芳香胺\n12.符合GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求\n13.符合ISO9001：2008质量管理体系要求","平方",40,{"$nulls":3},{"$f":"(H3+I3)*F3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$error":"#VALUE!"},"酒店正门外侧使用"]
[2,"酒店大堂门内","3M 派勒 丽施美","1.纱线材质：超细纤维+尼龙纤维\n2.织造工艺：割绒\n3.总 厚 度 ：约8mm\n4.总 重 量 ：约3.83kg/平方米\n5.覆底材质：橡塑底\n6.颜       色：黑灰，黑红\n7.阻燃标准：符合B1级要求\n8.室内空气质量检测：符合GB 18401-2010，不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料\n货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。\n9.毯面纤维尼龙抗菌检测：ISO 20743，抗菌活性值A≥3（菌种：ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352）","平方",14.4,{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F4*G4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$error":"#VALUE!"},"酒店正门内侧雨天使用"]
[3,"酒店大堂侧门内","3M 派勒 丽施美","1.纱线材质：超细纤维+尼龙纤维\n2.织造工艺：割绒\n3.总 厚 度 ：约8mm\n4.总 重 量 ：约3.83kg/平方米\n5.覆底材质：橡塑底\n6.颜       色：黑灰，黑红\n7.阻燃标准：符合B1级要求\n8.室内空气质量检测：符合GB 18401-2010，不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料\n货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。\n9.毯面纤维尼龙抗菌检测：ISO 20743，抗菌活性值A≥3（菌种：ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352）","平方",9,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},"酒店正门侧门内侧雨天使用"]
[4,"宴会大堂门外","3M 派勒 丽施美","\n1.毯面材质：特种硬丝\n2.底材：耐寒高分子材质（非PVC）\n3.颜色：黑色\n4.模块规格：4.0m*10.0m*1pcs  \n5.模块厚度：12 mm\n6.室外耐温范围：-30°C - 50°C \n7.拼装特点：子母活扣式拼装\n8.安全结构：防鞋跟陷入设计\n9.阻燃标准：GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 11785-2005铺地材料的燃烧性能测定和辐射热源法,GB/T 8626-2007可燃性)，符合B1级别\n环保空气质量检测：不含甲醛及致癌芳香胺\n10.符合GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求\n11.符合ISO9001：2008质量管理体系要求","平方",34,{"$nulls":3},{"$f":"(H6+I6)*F6","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$error":"#VALUE!"},"宴会正门外侧使用"]
[5,"宴会大堂门内","3M 派勒 丽施美","1.纱线材质：超细纤维+尼龙纤维\n2.织造工艺：割绒\n3.总 厚 度 ：约8mm\n4.总 重 量 ：约3.83kg/平方米\n5.覆底材质：橡塑底\n6.颜       色：黑灰，黑红\n7.阻燃标准：符合US CPSC 16 CFR Part 1631标准\n8.室内空气质量检测：符合GB 18401-2010，不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料\n货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。\n9.毯面纤维尼龙抗菌检测：ISO 20743，抗菌活性值A≥3（菌种：ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352）","平方",15.3,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},"宴会正门内侧雨天使用"]
[6,"前台礼宾台内","3M 派勒 丽施美","1.面层材质:PP+橡胶\n2.底部材质:高密度发泡PVC\n3.总重量:约3.20kg/片\n4.总厚度:约16mm\n5.规格:60cmx90cm","平方",10,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},"前台礼宾台使用"]
[7,"各公区入口","3M 派勒 丽施美","1.纱线材质：超细纤维+尼龙纤维\n2.织造工艺：割绒\n3.总 厚 度 ：约8mm\n4.总 重 量 ：约3.83kg/平方米\n5.覆底材质：橡塑底\n6.颜       色：黑灰，黑红\n7.阻燃标准：符合B1级要求\n8.室内空气质量检测：符合GB 18401-2010，不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料\n货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。\n9.毯面纤维尼龙抗菌检测：ISO 20743，抗菌活性值A≥3（菌种：ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352）","平方",30,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},"酒店各公区入口使用"]
[8,"泳池四周、浴室、净脚池四周","3M 派勒 丽施美","1.材质：合成环保PVC \n2.拼装特点：子母活扣式拼装，安装简便\n3.边框：模块防踢斜边设计，安装简便\n4.厚度：约9mm\n5.重量：约3.6kg/平方米                      \n6.适用温度：10℃至60℃\n7.模块规格：30.5cm x 30.5cm\n8.实用规格：30cm x 30cm\n9.颜色：灰色\n10.阻燃标准：按GB 8624-2012，GB/T 11785-2005,GB/T 8626-2007检测依据，符合B1级要求\n11.符合GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求\n12.符合ISO9001：2008质量管理体系要求","平方",260,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},"泳池四周、浴室、净脚池四周使用"]
[9,"健身房力量区","3M 派勒 丽施美","1.地垫规格：1.00m*10m/卷\n2.厚度：6mm \n3.颜色：黑底白点\n4.功能：能缓解器材产生的震动，減少噪音污染。高分子合成橡胶，可吸收绝大部分震动，保持环境安静，防止因意外造成的伤害，可缓解强烈的冲击。它的底部及表面的形状是为了机器长时间运作而设计的，能最大限度的減少由于机器震动而引起的移位及噪音等。  ","平方",20,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#VALUE!"},"健身房力量区铺垫"]
[{"$nulls":3},"合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J3:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]